{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Лист1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":76,"n_cols":11,"rows_kept":76,"merged":[[0,0,0,8],[0,9,0,10],[1,0,1,1],[1,2,1,4],[1,5,1,6],[1,7,1,10],[2,0,2,1],[2,2,2,10],[4,0,4,1],[4,2,4,4],[4,5,4,6],[4,7,4,10],[5,0,5,4],[5,5,5,10],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[9,0,9,10],[10,0,10,10],[11,0,11,10],[12,0,12,10],[13,0,13,1],[13,2,13,10],[14,0,14,2],[14,3,14,4],[14,5,14,10],[15,0,18,1],[15,3,15,4],[15,5,15,10],[16,3,16,4],[16,5,16,10],[17,3,17,4],[17,5,17,10],[18,3,18,4],[18,5,18,10],[19,0,19,2],[19,3,19,4],[19,5,19,10],[20,0,20,2],[20,3,20,4],[20,5,20,10],[21,0,21,10],[22,0,24,0],[22,1,24,1],[22,2,24,2],[22,3,24,3],[22,4,22,5],[22,6,22,8],[22,9,23,10],[23,6,24,6],[23,7,24,7],[26,0,27,0],[26,1,27,1],[26,2,27,2],[26,6,27,6],[26,7,27,7],[26,9,27,9],[26,10,27,10],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[28,2,29,2],[28,6,29,6],[28,7,29,7],[28,9,29,9],[28,10,29,10],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[30,2,31,2],[30,6,31,6],[30,7,31,7],[30,9,31,9],[30,10,31,10],[32,0,33,0],[32,1,33,1],[32,2,33,2],[32,6,33,6],[32,7,33,7],[32,9,33,9],[32,10,33,10],[34,0,35,0],[34,1,35,1],[34,2,35,2],[34,6,35,6],[34,7,35,7],[34,9,35,9],[34,10,35,10],[36,0,37,0],[36,1,37,1],[36,2,37,2],[36,6,37,6],[36,7,37,7],[36,9,37,9],[36,10,37,10],[38,0,39,0],[38,1,39,1],[38,2,39,2],[38,6,39,6],[38,7,39,7],[38,9,39,9],[38,10,39,10],[40,0,41,0],[40,1,41,1],[40,2,41,2],[40,6,41,6],[40,7,41,7],[40,9,41,9],[40,10,41,10],[42,0,43,0],[42,1,43,1],[42,2,43,2],[42,6,43,6],[42,7,43,7],[42,9,43,9],[42,10,43,10],[44,0,45,0],[44,1,45,1],[44,2,45,2],[44,6,45,6],[44,7,45,7],[44,9,45,9],[44,10,45,10],[46,0,47,0],[46,1,47,1],[46,2,47,2],[46,6,47,6],[46,7,47,7],[46,9,47,9],[46,10,47,10],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[48,2,49,2],[48,6,49,6],[48,7,49,7],[48,9,49,9],[48,10,49,10],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[50,2,51,2],[50,6,51,6],[50,7,51,7],[50,9,51,9],[50,10,51,10],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[52,2,53,2],[52,6,53,6],[52,7,53,7],[52,9,53,9],[52,10,53,10],[54,0,55,0],[54,1,55,1],[54,2,55,2],[54,6,55,6],[54,7,55,7],[54,9,55,9],[54,10,55,10],[56,0,56,4],[56,5,56,6],[57,0,57,7],[57,9,57,10],[59,0,59,1],[59,2,59,3],[59,5,59,6],[59,7,59,10],[60,0,60,1],[60,2,60,3],[60,5,60,6],[60,7,60,10],[61,0,61,1],[61,2,61,3],[61,5,61,6],[61,7,61,10],[62,0,62,1],[62,2,62,3],[62,5,62,6],[62,7,62,10],[63,0,63,1],[63,2,63,3],[63,5,63,6],[63,7,63,10],[64,0,64,1],[64,2,64,3],[64,5,64,6],[64,7,64,10],[65,0,65,1],[65,2,65,3],[65,5,65,6],[65,7,65,10],[66,0,66,1],[66,2,66,3],[66,5,66,6],[66,7,66,10],[67,0,67,1],[67,2,67,3],[67,5,67,6],[67,7,67,10],[68,0,68,1],[68,2,68,3],[68,5,68,6],[68,7,68,10],[69,0,69,1],[69,2,69,3],[69,5,69,6],[69,7,69,10],[70,0,70,1],[70,2,70,3],[70,5,70,6],[70,7,70,10],[71,0,71,1],[71,2,71,3],[71,5,71,6],[71,7,71,10],[73,0,73,1],[73,3,73,5],[73,7,73,10],[75,0,75,1],[75,3,75,5],[75,7,75,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Система выпуска сметной документации А0 v. 2.6.4.2 Copyright InfoStroy Ltd.",{"$nulls":8},"Образец  №4"]
["СОГЛАСОВАНО:",null,"",null,null,"УТВЕРЖДАЮ:",null,""]
["",null,""]
[]
["",null,"",null,null,"",null,""]
["\"_____\" ______________ 20___ г.",{"$nulls":4},"\"_____\" ______________ 20___ г."]
[]
["Устройство наружного освещения общественной территории сквера (парка-детской площадки) на земельном участке с КН 10:20:0030109:212, по ул. Парковая в п. Новая Вилга"]
["(наименование стройки)"]
["Устройство наружного освещения общественной территории сквера (парка-детской площадки) на земельном участке с КН 10:20:0030109:212, по ул. Парковая в п. Новая Вилга"]
["(наименование объекта)"]
["ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №32"]
["Наружные электромонтажные работы "]
["Основание:",null,"дефектная ведомость"]
["Сметная стоимость",null,null,79.245,null," тыс. руб."]
["",null,"строительных работ",49.7,null," тыс. руб."]
[null,null,"монтажных работ",31.46,null," тыс. руб."]
[null,null,"оборудования",0,null," тыс. руб."]
[null,null,"прочих работ",0,null," тыс. руб."]
["Средства на оплату труда",null,null,10.58,null," тыс. руб."]
["Нормативная трудоемкость",null,null,47,null," чел. час."]
["Смета составлена в  базисных ценах на 01.01.2000 г. ТСНБ-И1 Республики Карелия 2014 (редакция декабрь 2017) с пересчетом в цены 1 квартала 2019 года"]
["№\nп/п","Шифр и номер позиции норматива","Наименование работ и затрат","Количество и единица измерения","Стоимость единицы, руб.",null,"Общая стоимость, руб.",null,null,"Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч"]
[{"$nulls":4},"всего","эксплуата-\nции машин","всего","оплаты труда","эксплуата-\nции машин"]
[{"$nulls":4},"оплаты труда","в т. ч. оплаты труда",null,null,"в т. ч. оплаты труда","на единицу","всего"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["1","ТЕРм-08-02-363-01","Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1\nКозп=18,38 Кмат=2,23 Кэм=7,73 (2643)\nНР = 95% (НР = 3421 руб.)\nСП = 65% (СП = 2341 руб.)",4,2074.87,1449.99,8299,2328,5800,2.73,10.92]
[{"$nulls":3},"шт",582.09,318.34,null,null,1273]
["2","Прайс Минимакс","Держатель для РКУ(ЖКУ) Кронштейн \nЦЕНА=246,5*1,02/1,2",4,209.53,null,838]
[{"$nulls":3},"шт"]
["3","ТЕРм-08-02-369-01","Светильник, устанавливаемый вне зданий # прим. \nКозп=18,38 Кмат=6,41 Кэм=7,83 (2667)\nНР = 95% (НР = 1114 руб.)\nСП = 65% (СП = 762 руб.)",4,939.56,390.8,3758,843,1563,0.92,3.68]
[{"$nulls":3},"шт",210.82,82.53,null,null,330]
["4","Прайс Спец лампы","Светильник Победа LED-60-К/К50 (1003787) GALAD\nЦЕНА=4750/1,2*1,02",1,4037.5,null,4038]
[{"$nulls":3},"ШТ"]
["5","Прайс Спец лампы","Светильник Победа LED-80-К/К50 (1003787) GALAD\nЦЕНА=5250*1,02/1,2",3,4462.5,null,13388]
[{"$nulls":3},"ШТ"]
["6","ТЕР-33-04-017-01\nПриказ 81/пр п.8.7.1 Козп=1,15 Кэм=1,25","Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-4) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор с использованием автогидроподъемника # прим. \nКозп=18,38 Кмат=0 Кэм=5,63 (Индексы 1 кв.2019)\nНР = 105% (НР = 6091 руб.)\nСП = 60%*0,85 (СП = 2959 руб.)",0.22,49765.73,34183.32,10948,3428,7520,75.03,16.51]
[{"$nulls":3},"1000м",15582.41,10788.6,null,null,2373]
["7","Прайс Естно","Зажим анкерный SO157.1\nЦЕНА=175,35*1,02/1,2",4,149.05,null,596]
[{"$nulls":3},"ШТ"]
["8","Прайс Естно","Зажим поддерживающий SO239\nЦЕНА=345,35*1,02/1,2",3,293.55,null,881]
[{"$nulls":3},"ШТ"]
["9","Прайс Естно","Зажим прокалывающий SLIW50\nЦЕНА=178,5*1,02/1,2",8,151.73,null,1214]
[{"$nulls":3},"ШТ"]
["10","Прайс Естно","Крюк бандажный \tSOT29.10\nЦЕНА=357,35/1,2*1,02",7,303.75,null,2126]
[{"$nulls":3},"ШТ"]
["11","Прайс Естно","Лента бандажная \nЦЕНА=270,25*1,02/1,2",4,229.71,null,919]
[{"$nulls":3},"ШТ"]
["12","Прайс Естно","Скрепа для ленты СОТ37 СОТ36\nЦЕНА=23,5/1,2*1,02",14,19.98,null,280]
[{"$nulls":3},"ШТ"]
["13","Прайс ЭТМ","Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 2х1.5 (N)-0.660 плоский\n\n\nЦЕНА=25,5/1,2*1,02",6,21.68,null,130]
[{"$nulls":3},"М"]
["14","502-0875\n1 квартал 2019","Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-0,6/1,0",0.2689,33740.04,null,9073]
[{"$nulls":3},"1000м"]
["15","СПГ-03-02-001-20","Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 20 км\nЦЕНА=33,16*10,59",0.09,351.16,null,32]
[{"$nulls":3},"т груза"]
["Итого по смете:",{"$nulls":4},56520,null,6599,14883,"",31.11]
["",{"$nulls":7},3976,""]
[]
["",null,"Основная зарплата",null,"",6599,null,""]
["",null,"Эксплуатация машин",null,"",14883,null,""]
["",null,"в т.ч. зарплата машинистов",null,"",3976,null,""]
["",null,"ЭМ без ЗПМ",null,"",10907,null,""]
["",null,"Эксплуатация машин с НДС 20%",null,"1,2",13088,null,""]
["",null,"Материальные затраты",null,"",35006,null,""]
["",null,"Материальные затраты с НДС 20%",null,"1,2",42007,null,""]
["",null,"Транспортировка",null,"",32,null,""]
["",null,"Транспортровка с НДС 20%",null,"1,2",38,null,""]
["",null,"Накладные расходы от ФОТ с К=0,94",null,"0,94",9988,null,""]
["",null,"Сметная прибыль от ФОТ с К=0,9",null,"0,9",5456,null,""]
["",null,"Итого по смете в текущих ценах",null,"",81152,null,""]
["",null,"ИТОГО с понижающим коэффициентом",null,"0,9765",79245,null,""]
[]
["Составил:",null,"","",null,null,"",""]
[]
["Проверил:",null,"","",null,null,"",""]